


**Настройка и выставление скорости Панели оператора MLI-101**  
  
**1. Настройка MLI**

1.1. Запустить Lectus OPC server


1.2. Задать настройки COM-порта

Далее «Настройки» выбрать COM-порт

1.3. Нажать кнопки «Светофор» и «Зеленый треугольник» 

1.4. Раскрыть OPC DA сервер



1.5. Правой кнопкой нажать в скорость, которая по умолчанию 57600 и выбрать «Записать значение». Записать 38400. Индикатор обесточить и включить заново. Настройка закончена.

и сохранить конфигурацию. Скорость 38400, адрес 1.